
\section{cooling system connections}

\subsection{Hose Lengths}

Length of hose to connect cooling manifold outlet (1-8) with cooling
profile (in cm):


\begin{center}
\begin{tabular}{|l|cccccc|}
\hline
           & L0 & L1 & L2 & L3 & L4 & L5 \\
\hline
8 (top)    &    &    &    &    &    &    \\
7          &    &    &    &    &    &    \\
6          &    &    &    &    &    &    \\
5          &    &    &    &    & 50 &    \\
4          &    &    &    & 45 &    &    \\
3          &    &    & 42 &    &    &    \\
2          &    & 41 &    &    &    &    \\
1 (bottom) & 40 &    &    &    &    &    \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}



\subsection{Position of Inlets, Outlets and Release Valves}

The manifold positions of inlets (red), outlets (blue) and release
valves (black) must not be used for connections to the cooling
profiles. See next page for detailed connection scheme.



\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{TRD_safetyValvePosition.jpg}

%\caption{Position of inlets (red), outlets (blue) and release valves
%(black)}

\end{center}



\newpage

\thispagestyle{empty}

\includegraphics[angle=90,width=\textwidth]{cooling_connections}
