\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\documentclass[a4paper,11pt,ngerman]{article}
\usepackage{ngerman}      % neue deutsche Rechtschreibung
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{epsfig}
\date{\today}
\textwidth15cm % textbreite
\textheight24cm % textlänge
\oddsidemargin0.5cm % linker Seitenrang
\topmargin-1cm % oberer Seitenrang
\thispagestyle{empty}

\setlength{\parskip}{5mm}


\begin{document}
\parindent0cm % kein Erstzeileneinzug


\section{Power Bus Bars}

1. Alle {\it power barsbars} kontrollieren, evtl. vorhandene
Spitzen ausschneiden und mit Kaptonfolie zukleben.

2. Mit Klebeband nach der Abb. \ref{bekleben} bekleben.

\begin{figure}[htb!]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{bekleben.png}
\caption{Bekleben von {\it power barsbars}.}\label{bekleben}
\end{center}
\end{figure}

\begin{tabular}{l l l l l}
& & $2, 4, 5$& : & schmales Klebeband \\
& & $1, 6$& : & breites Klebeband \\
& & $3$& : & 2x breites Klebeband
\end{tabular}

3. Alle {\it power barsbars} an den Enden f\"ur die {\it filter
boards} ausschneiden.

4. Alle {\it power barsbars} f\"ur die Kabel ausschneiden, wobei bei
der A-Seite auf den linken Teilen der letzte Stecker weggelassen
wird, s. Abb. \ref{ausschneiden}. Seite B ist spiegelsymmetrisch
zu behandeln.

\begin{figure}[htb!]
\begin{center}
\includegraphics[width=1\textwidth,angle=270]{konf.pdf}
\caption{}\label{ausschneiden}
\end{center}
\end{figure}

5. Die Kabel mit dem Stecker entsprechend der Farbe (Abb.
\ref{kabelbelegung}) mit den Zylinderkopfschrauben (M2,5x6) zu
{\it power barsbars} festschrauben, wobei die Stecker auf der
A-Seite zum rechten Ende
und auf der B-Seite zum linken Ende zeigen (vgl. Abb. \ref{ausschneiden}).
\begin{figure}[htb!]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{Kabelbelegung.jpg}
\caption{Die Kabelbelegung.}\label{kabelbelegung}
\end{center}
\end{figure}

Die richtige Kabelsorte ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen:
\begin{center}
\Large\begin{tabular*}{0.9\textwidth}{|c @{\extracolsep\fill}c
@{\extracolsep\fill}c|}\hline \textbf{Layer} & \textbf{A-side}&
\textbf{B-side}\\
\hline
\hline 
0 & Type 1 (KA-120) & Type 1 (KA-120) \\ \hline 
1 & Type 1 (KA-120) & Type 1 (KA-120) \\ \hline
2 & Type 3 (KA-122) & Type 1 (KA-120) \\ \hline 
3 & Type 3 (KA-122) & Type 1 (KA-120) \\ \hline 
4 & Type 4 (KA-123) & Type 3 (KA-122) \\ \hline 
5 & Type 4 (KA-123) & Type 3 (KA-122) \\\hline
\end{tabular*}
\end{center}

5. ORI-Kabel ensprechend der Farbe an den richtigen Positionen
festschrauben (blaue Ziffern in Abb. \ref{kabelbelegung}).

%\begin{figure}[htb!]
%\begin{center}
%\includegraphics[width=0.95\textwidth]{ORI_kompl.jpg}
%\caption{Die Position der ORI-Kabel.}\label{ORI_kompl}
%\end{center}
%\end{figure}

Dabei ist die L\"ange des Kabels zu beachten:

Seite A: langes ORI-Kabel
Seite B: kurzes ORI-Kabel

\textbf{Weitere Anmerkungen:}

a) Die beiden {\it power barsbars}-S\"atze (links und rechts) vom
Layer
5 werden mit Senkkopfschrauben miteinander festgeschraubt. 

b) Alle {\it cooling bars} sind beschriftet, was beim Aufbau der
Modulwand ber\"ucksichtigt werden muss, z.B. L2R bedeutet: Layer 2
Rechts, wobei Rechts hier der A-Seite entspricht. Die {\it cooling
bars} mit der Bezeichnung L0+1L sind sowohl f\"ur Layer 0 als auch
f\"ur Layer 1 f\"ur die linke Seite (entspricht hier der B-Seite) zu
gebrauchen.
\end{document}
