

\section{Layer 2}

\subsection{JTAG Cables}

\jtagimageeven


\vspace{2mm}

\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 - S4   & S4 - S3  & S3 - S2  & S2 - S1  & S1 - S0  & S0 - \\
\hline
335\,cm & 210\,cm  & 190\,cm  & 210\,cm  & 210\,cm  & 210\,cm \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\subsection{DCS Board Cables}

\begin{center}
\begin{tabular}{|r|c|c|c|c|c|}
  \hline
  \hspace{15mm}   & S0      & S1      & S2      & S3      & S4      \\
  \hline
  Power           & 700\,cm & 570\,cm & 440\,cm & 335\,cm & 215\,cm \\
  \hline
  Ethernet        & 190\,cm & 320\,cm & 450\,cm & 320\,cm & 190\,cm \\
  \hspace{15mm}   & blue    & green   & red     & yellow  & black   \\
  \cline{2-6}
  & \multicolumn{3}{c|} {to RB-24 / A-Side} 
  & \multicolumn{2}{c|} {to RB-26 / C-Side} \\ 
  \hline
  LV sensing wire & 220\,cm & 255\,cm & \multicolumn{3}{c|} {}    \\
  \hline
\end{tabular}
\end{center}


\subsection{Checklist}

\begin{itemize}
\defaultlayerchecks
\end{itemize}

