\documentclass[a4paper,10pt]{article}
%\documentclass[a4paper,10pt]{scrartcl}
\pagestyle{empty}
%\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Installation SM XIV Layer \layer}
\usepackage{geometry}
\geometry{left=2cm,right=2.5cm,top=2.5cm,bottom=1cm}


\begin{document}
\maketitle
\textbf{Verantwortliche:} \newline
\ \ \textbf{Crew:}
\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|c|l|l|}
\hline
\multicolumn{1}{|l|}{\textbf{Layer und Stack}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Kammernummer}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Leak conductance in l/h}} \\ \hline
L\layer S0 &  &  \\ \hline
L\layer S1 &  &  \\ \hline
L\layer S2 &  &  \\ \hline
L\layer S3 &  &  \\ \hline
L\layer S4 &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}

\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|p{8cm}|p{2cm}|p{2cm}|}
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Aufgabe}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Datum}} &  \\ \hline\hline
Kammern ausrichten und festschrauben &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\textbf{Kabel verlegen} &  &  \\ \hline
High-Voltage verlegen &  &  \\ \hline
HV anl\"oten &  &  \\ \hline
Jtag &  &  \\ \hline
DCS-Power-Kabel &  &  \\ \hline
Ethernet &  &  \\ \hline
Sensing Wires und Temperatursensoren &  &  \\ \hline
Low Voltage  &  &  \\ \hline
Triggerfasern &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
Kammern in DB eintragen &  &  \\ \hline
Software auf Boards erneuern &  &  \\ \hline
Ordner erstellen und Report kopieren &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\textbf{Erste Tests} &  &  \\ \hline
Ethernet-Kabel \"uberpr\"ufen & & \\ \hline
CE-Tests &  &  \\ \hline
Jtag-Test &  &  \\ \hline
Fastnoise &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\textbf{Gassystem} &  &  \\ \hline
Gassystem anschlie\ss en &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}


\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|l|p{2cm}|l|}
\hline
 \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Gassystem}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Uhrzeit }} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{O$^2$-Gehalt in ppmVb}} \\ \hline\hline  
\textbf{\"Uberdrucktest} &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\textbf{Unterdrucktest} &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}


\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|p{8cm}|p{2cm}|p{2cm}|}
\hline
\textbf{Ori-Fasern verlegen} &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}

\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|}
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Faser}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Ori}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{PP In}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{PP Out}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{GTU}} \\ \hline\hline
\layer0 &  &  &  &  \\ \hline
\layer1 &  &  &  &  \\ \hline
\layer2 &  &  &  &  \\ \hline
\layer3 &  &  &  &  \\ \hline
\layer4 &  &  &  &  \\ \hline
\layer5 &  &  &  &  \\ \hline
\layer6 &  &  &  &  \\ \hline
\layer7 &  &  &  &  \\ \hline
\layer8 &  &  &  &  \\ \hline
\layer9 &  &  &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}

\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|p{8cm}|p{2cm}|p{2cm}|}
\hline
\textbf{K\"uhlung } &  &  \\ \hline
Schl\"auche verlegen &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}

\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|l|p{2cm}|p{2cm}|}
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{K\"uhlung}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Uhrzeit}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Druck}} \\ \hline\hline
\textbf{Unterdrucktest} &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\textbf{\"Uberdrucktest} &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}

\begin{table}[htbp]
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|p{8cm}|p{2cm}|p{2cm}|}
\hline
K\"uhlwasser anschlie\ss en &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
\textbf{Weitere Tests} &  &  \\ \hline
Noise &  &  \\ \hline
Stresstest &  &  \\ \hline
Temperaturtest &  &  \\ \hline
 &  &  \\ \hline
LV-Kabel abkleben &  &  \\ \hline
Alle Kabel mit Kabelbindern versehen &  &  \\ \hline
Lage verkleben &  &  \\ \hline
Fotos machen &  &  \\ \hline
Report fertigstellen &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}




\end{document}
